[ 안전수칙 ]
	::: 가정 ::: 1. 전열기구는 사용한 후 반드시 플러그를 뽑읍시다. 2. 어린이에게 불을 맡기거나 불장난을 하지 않도록 합시다. 3. 취침 전, 외출 시에는 화기 및 전기,가스 밸브상태를 확인합시다.
	::: 직장 ::: 4. 매일 퇴근시간 전후 불조심 방송을 실시합시다. 5. 담배불이나 꽁초를 아무 곳에나 버리지 맙시다. 6. 난로 주위에는 비상시를 대비 소화기, 모래 등을 준비합시다. 7. 자체 방화순찰을 철저히 이행합시다.
	::: 공장 ::: 8. 유류 등 위험물은 지정된 안전한 장소에 취급합시다. 9. 불필요한, 전기시설은 휴무기간동안 전원개폐기를 완전히 차단 합시다. 10. 전기(유류,가스)부근에는 타기 쉬운 물질을 두지 말도록 합시다.
Top ↑

2

[ 전기화재 ]

일상생활에 편리한 생활필수품으로서 없어서는

안될 전기제품도 취급하는 사람의 사소한 부주의로 인하여

많은 화재를 일으키고 그 피해 역시 날로 증가하고 있는 추세에

있으므로 세심한 주의가 필요하다.

::: 발생원인 :::

- 합선(단락)에 의한 발화 : 전선의 피복이나 잔여물이 벗겨저 전선끼리 접촉되어 불이 붙는 현상

- 과전류(과부하)에 의한 발화 : 하나의 콘센트에 여러개의 전기기구를 사용 또는 계약 용량을 초과

하여 과용량의 전기기구(에어컨, 전기다리미, 전자레인지, 동력등)를 동시에 사용할시 적정 용량

초과로 인하여 불이 붙는 현상

- 누전에 의한 발화 : 전선이나 기구가 낡아 전연물이 벗겨져 전류가 건물내의 금속체를 통하여 흐르

면서 저항열이 축적되어 불이 붙는 현상

- 기타 원인에 의한 발화 : 규격 이하의 전선 또는 기계기구등에 충격이 가해져 절연불량상태로 인하여

불이 붙는 현상

::: 예방요령 :::

콘센트에 프러그를 완전히 꼽지 않아 흔들려 열이 발생하므로 프러그를 완전히 꼽도록 합시다.	프러그를 뽑을때는 선을 잡아 당기지 말고 프러그를 잡고 뽑도록 합시다.	전선을 꼬아서 직접 접속하면 열이 발생하여 위험하므로 전선을 꼬이지 않도록 합시다.

전선의 접속 부분이 바람에 흔들리거나 창문개폐등으로 피복이 손상되지 않도록 합시다.	전선을 쥐가 갉아서 합선되지 않도록 확인합시다.	문어발 식으로 한개의 콘센트에 여러개 전열기구를 사용하지 맙시다

휴즈는 개폐기에 표시된 용량의 휴즈를 사용합시다.	금속관 내에 전선의 접속점이 없도록 합시다. 전선이 쇠붙이나 움직이는 물체와 접촉 되지 않도록 설치합시다.	욕실내에 있는 세탁기는 습기로 인한 스위치류의 절연불량으로 화재가 발생하거나 누전으로 인한 감전사고의 위험이 있습니다.

전기코드를 묶어서 사용하면 코드가 꺽어진 부분에 전기저항이 커저서 열을 발생하고 화재가 발생합니다.	TV위에 꽃병을 올려 놓았다가 물이 엎질러져서 TV내부에 물이 들어가면 절연불량으로 합선이 되고 내부의 먼지에 인화되어 화재가 발생합니다.	전기담요를 접어서 사용하면 접힌 부분에 열이 발생하여 화재가 발생하는 경우가 있으므로 주의해야 합니다.

::: 전기용품 사용시 주의사항 ::::

- 전기기구를 구입할 때에는 검정품 (전,검,ks자 표시)을 선택하여야 한다.

- 적당한 용량의 전기제품을 선택 사용한다.(일반 가정용 콘센트 한개의 전기용량은 1,200왓트)

- 자동온도 조절기등 부속품이 딸린 전기용품은 부속품이 정확하게 작동하는가를 확인한다.

- 기타 플러그와 콘센트는 튼튼한지, 서로 맞닿는 부분의 접속은 잘되는지, 스위치는 부드럽게 움직

이는지 등을 시험하여 본다.

- 전기용품은 사용후 반드시 콘센트에서 프로그를 뽑는 것을 잊지 말아야 한다.

Top ↑

3

[ 가스화재 ]

가스는 가정용, 공업용, 차량용 할것 없이 수시로 사용하며 그 취급이 날로 증가하고, 가스기구 취급부주의로 인한 화재발생은 사고원인중 수위를 차지하고 있다. 가스기구의 사용중에는 절대 자리를 비우지 말아야 하고 가스 배관과 연소기등에 대한 정기점검을 실시하여 가스누출로 인한 폭발 사고를 미연에 방지 하는 것이 가장 중요하다.

::: 발생원인 :::

- 가스가 누설되어 공기와 일정비율 혼합되면 조그마한 불씨에도 연소 또는 폭발한다.

- 가스밸브 또는 콕크의 오개방, 불안전 폐지

- 가스기구나 시설이 불량하거나 잘못다루었을때

- 가스레인지등에 불을 붙혀두고 장시간 자리를 비울때

- 가스시설 시공시 부주의(연결부분, 오개방등)

- 가스제품결함(압력조정기노후, 배관부식, 용기용 밸브등)

- 가스보일러급,배기 설비 불량

- 타공사 작업중 가스배관 손상

::: 가스시설 설치기준 :::

::: 예방요령 :::

- 가스를 사용할때에는 창문들을 열어 환기를 충분히 시킵시다.

누출된 가스가 있을시 충분한 환기를 시키면 연소범위 이하로 하여 폭발사고를 방지 할수 있고,

급배기 불량으로 인한 화재 사고를 방지할 수 있습니다.

- 가스 연소시 공기필요량(공기중 산소 21%)

프로판: 24 ㎥/㎥

부탄: 31 ㎥/㎥

도시가스: 4.5 ㎥/㎥

- 가스가 새는지 비눗물등으로 수시 점검합시다.

- 인화물질과 불이 붙기 쉬운 가연물을 멀리 치웁시다.

가스 누설시 공기와 일정비율로 혼합되면 불씨에 의거 연소 폭발됨

* 폭발(연소)범위

프로판: 2.2~9.5% (공기중)

부탄: 1.9~8.5% (공기중)

아스틸렌: 2.5~8.2% (공기중)

도시가스(서울,경인지역): 5~15% (공기중)

도시가스(부산,대구지역): 4~13% (공기중)

참고.>

서울지역 도시가스는 LNG(메탄89%)가 주성분이고 에탄(8%), 프로판(2%), 부탄(0.7%),

질소(0.3%)를 소량함유 하고 있으며, 부산지역 도시가스는 프로판(68%)을 주성분으로하고

질소(29.9%), 신소(7.97%), 부탄(1.38%), 에탄(0.58%), 프로필렌(0.15%)을 소량함유하고 있다.

- 가스누설 검지기(자동차단기)의 설치위치는 적정하고 작동가능한지 확인합시다.

가스 누설 검지기의 설치 위치는 가스의 종류에 따라 공기비중이 다르므로 다음사항 주의하여 설치

하여야 함.

- 가스검지기 설치 위치

L.P.G는 공기보다 1.5~2.0배 무거우므로 검지기는 바닥으로부터 30cm 이내

- 가스레인지등을 사용시는 자리를 비우지 말고 지켜 봅시다.

LP가스 저장용기는 직사광선을 피하고 바람이 잘통하는 곳으로서 눈.비를 맞지 않으며 습기가 적은 곳에 설치되었는지 확인합시다.	사용후에는 가스레인지 콕크와 중간밸브를 반드시 잠급시다.

난로, 기타 화기가 있는 장소에서 에프킬라, 향수등 스프레이를 사용하지 맙시다.	점화시는 불이 붙었는지 반드시 확인합시다.

스프레이 등 가스용기를 버릴때는 용기에 구멍을 뚫어 버리는 것을 습관화 합시다.

::: 가스 누설시 긴급조치 요령 :::

- 부근에 화기를 끄고 멀리 합시다.

- 콕크 중간 밸브를 잠급시다.

- 모든 창문을 열어 환기를 시킵시다.

- 부근에 있는 전기기구는 켜거나 끄지 맙시다.

- 즉시 가스판매소, 가스안전공사 등에 연락하여 안전조치를 받도록 합시다.

- 누출가스가 체류하여 폭발위험이 있을시는 소화기 (CO2, 할론 또는 하론, ABC분말등)를 방사하여

폭발범위를 조절합시다.

Top ↑

4

[ 유류화재 ]

유류는 인화성 물질로서 화재 위험이 높고 화재 발생시 그 피해가 크므로 화재예방에 세심한 주의를 요하므로 다른가연 물질과 함께 저장을 해서는 안되며 화기 취급소와 안전거리 확보 및 환기가 잘되도록 하여야 한다.

::: 발생원인 :::

- 주유 중 흘린 기름이나 새어나온 유류의 유증기가 공기와 적당히 혼합된 상태에서 불씨가 닿을 경우

- 보일러, 버너의 고장으로 새어나온 기름이 불씨에 의하여 화재발생

- 석유난로가 가열되어 인접 가연물에 착화하는 경우

- 석유난로에 불을 끄지 않고 기름을 넣을 때 화재발생

- 튀김도중 튀김기름이 가열되어 넘치는 경우

- 불을 붙여두고 장시간 자리를 비울 때

- 새어나온 유증기가 공기와 혼합되어 연소범위에 도달할 경우 불씨에 의하여 화재 발생

::: 예방요령 :::

기름을 주입시는 반드시 난로불을 끈후 연료를 주입토록 합시다. 기름이 넘치지 않게 주의합시다.	이동식 석유난로는 넘어지기 쉽고 화재위험이 많으므로 사용하지 맙시다.

난로, 기타 화기가 있는 장소에서 에프킬라, 향수등 스프레이를 사용하지 맙시다.	점화시는 불이 붙었는지 반드시 확인합시다.

불이 붙은 상태에서 석유난로를 이동하지 맙시다.	불을 켜 두고 장시간 자리를 비우지 맙시다.

보일러나 난방기구에 이상이 있을시는 즉시 수리후 사용합시다.	난로 주변에서 장난을 하지 맙시다.

튀김요리를 하다가 불을 켜 놓은 상태로 자리를 떠나지 맙시다.	기름배관의 연료용 패킹이 노화되어 기름이 누출되는지 수시로 확인합시다.

유류가 들어있던 빈드럼통을 절단기로 잘라서 사용할려고 절단할 때 빈드럼통속에 남아있던 유증기(베이퍼)에 인화되어 폭발또는 화재가 발생합니다.	유류통에 연료량을 확인하기 위해 라이타나 성냥을 사용하지 말고 반드시 손전등를 사용합시다.

실내에 페인트, 신나등으로 도색작업을 할 경우에는 창문을 완전히 열어 충분한 환기를 시킵시다.	난로불에 세탁물을 말리지 맙시다.

Top ↑

5

[ 불장난화재 ]

천진난만한 어린이들은 놀기를 좋아하고 호기심이 많으며 겁이없어 하고 싶은 일이 있으면 서슴없이 행하는 습성이 있다. 따라서 어린이 들은 성냥, 라이타, 난로불, 촛불놀이, 모닥불, 폭음탄 놀이, 화약놀이 등, 손에 닿기 쉬운 것이면 무엇이든 불장난을 하게 되므로 어린이들에 대한 어른들의 각별한 주의가 필요하다.

::: 발생원인 :::

- 어린이들의 불장난(성냥, 라이타, 난로불, 모닥불, 아궁이불, 전기다리미, 촛불놀이, 폭음탄놀이,

화약놀이 등)

- 불장난 어린이들은 대부분 5~10살이며 폭음탄, 화약놀이는 10~13살이다.

::: 예방요령 :::

성냥, 라이타는 어린이들의 손에 닿지 않는 곳에 두어야 합니다.	성냥이나 라이타를 가지고 놀지 않도록 단속합시다.

화약류, 폭음탄 놀이를 하지 않도록 단속 합시다.	모닥불, 깡통불놀이를 하지 않도록 단속합시다.

전기, 전열기구를 가지고 놀지 않도록 합시다.	어린이들에게 석유난로 등을 켜거나 끄도록 시키지 맙시다.

어린이가 불에 대한 올바른 인식을 갖도록 교육 합시다.	어린이들에게 119 허위신고(장난전화)를 하지 못하도록 교육합시다.

Top ↑

6

[ 담뱃불화재 ]

무심코 버린 담배 꽁초가 발화의 원인이 되며, 담배는 지정된 장소에서 흡연토록 습관화하고 피우다 남은 담배꽁초는 불씨를 완전히 끈 후 재떨이에 버려야 함을 잊지 말아야 할 것입니다. 새로 제정 공포된 국민보건증진법에도 다중 출입하는 장소와 일정규모의 건축물에는 반드시 흡연장소를 지정하여 흡연토록 규정하고 있습니다.

::: 발생원인 :::

- 무심코 버린 담배꽁초가 발화원인 됩니다.

- 완전히 끄지 않은 담배불이 종이, 쓰레기, 이불등에 발화됩니다.

- 재떨이에 버린 담배꽁초라도 불씨를 완전히 끄지 않으면 재떨이를 쓰레기통에 비우고 퇴청후 화재가

발생합니다.

::: 예방요령 :::

- 담배는 지정된 흡연장소에서 재떨이가 있는 곳에서 피웁시다.

- 담배꽁초는 아무데나 버리지 맙시다.

- 인화물질을 취급시는 담배를 피우지 맙시다.

- 잠자리에 누워 책, 신문등을 보면서 담배를 피우지 맙시다.

- 담배꽁초를 버릴때는 불씨가 있는지 한번더 확인합시다.

- 휴지통에 재떨이를 비울때는 불씨가 있는지 확인합시다.

- 재떨이에 물을 조금씩 부어두어 불씨가 쉽게 꺼지게 합시다.

Top ↑

7

[ 불티화재 ]

각종 작업시에 수반되는 불티는 예기치 않는 화재 발생의 원인이 됩니다. 작업전에 반드시 소화기를 비치하고 옥내 소화전을 전개 및 위험요인을 제거하는 등 안전조치를 확인하고 작업을 하여야 합니다.

::: 발생원인 :::

- 용접 부주의로 불똥이 가연물에 떨어져 화재가 발생

- 용접물체 그 자체가 열을 받아 인접가연물 착화 발화

- 배관을 용접 또는 절단할 때 배관의 보온재료인 단열제 표면에 불티가 옮겨 붙어 화재발생

- 용접작업장 인근에 방치되어 있는 위험물, 가연물등에 불티가 튀어 화재발생

- 모닥불의 불티가 바람에 날려 가연물에 착화하여 화재발생

::: 예방요령 :::

- 용접 작업시에는 소화기를 비치하고 옥내 소화전 호스를 전개한 후 작업합시다.

- 용접 작업장 부근의 연소위험이 있는 위험물, 가연물을 제거후 작업합시다.

- 천정부근에서 용접 작업시 불똥이 떨어져 화재 위험이 없는지 확인합시다.

- 옥내 고정된 용접물체가 열을 많이 받을때는 물을 부어 가면서 용접합시다.

- 배관을 용접 또는 절단할 때는 단열재를 완전히 제거후 작업합시다.

- 모닥불이 타고 있는 동안에는 감시인을 두고 지켜봅시다.

- 모닥불 처리는 충분히 소화하고 재발화 위험이 없도록 흙으로 묻어버립시다.

Top ↑

8

[ 한가정1소화기 ]

::: 소화기 비치 필요성 :::

- 화재는 발화 후 최초 5분에 가장 중요합니다.

- 소화기를 비치하여 화재초기에 "초전박살"로 그 피해를 최소화 합시다.

- 유류, 전기, 가스화재등 물로 끌수없는 화재의 필수품입니다.

- 소화기 사용법 실습을 경험하면 화재시 소화기 사용에 자신감이 생깁니다.

::: 소화기의 종류 :::

ABC분말소화기 (가입식)	ABC분말소화기 (축압식)	하론소화기	탄산가스(CO2) 소화기	자동확산 소화기

안전핀을 뽑고	호스를 불쪽으로 항하여	손잡이를 힘껏 움켜 쥐고 비로 쓸듯이 방사한다

적응성 : 적응성이 있는 화재에 사용해야함(소화기 표면에 표시됨)

장 점 : 하론소화기와 탄산가스 소화기는 전기 절연성이 좋고 수손이 없으므로 통신기구,컴퓨터

설비등 오손을 피해야 하거나 소화기 사용후 정비수리가 곤란한 대상에 적당함.

Top ↑

	우편번호 480-849 경기도 의정부시 의정부2동 525번지 Tel : (031) 877-5119 CopyRight ⓒ 의정부소방서 All right reserved