(연간단가) 2020년 의정부교육지원청 수목전정 및 화단관리 (예초,제초) 공사 동구역 시방서

2020. 4.

	경기도 의정부교육지원청
	〔교육시설관리센터3팀〕

목    차

제1장 일반 시방서

제2장 조경관리 시방서

제3장 특별 시방서

제1장 일반 시방서

Ⅰ. 설 계 설 명 서

1. 공 사 명: (연간단가) 2020년 동구역 수목전정 및 화단관리(예·제초)

2. 공사범위: 의정부관내 유·초·중·고(동구역-25개교),

3. 목    적: 본 공사는 의정부교육지원청 관내 학교 조경시설의 효율적 관리를 통하      여 쾌적한 학교 녹지 환경을 조성하고 학생, 교직원, 지역주민 등의 정      서 함양 기여와 수요자 만족향상을 도모하기 위함

4. 공사개요(전체물량) - 물량산출서 참조

가. 일반전정: 445주

나. 관목면적: 13,492㎡ (2회 물량)

다. 제초면적: 26,717㎡

라. 예초면적: 47,510㎡ (2회 물량)

마. 벌 목: 교목 14주, 관목 40주

바. 공사물량은 학교사정에 따라 변동 될 수 있음

5. 공사기간: 착공일로부터 6개월(183일)

6. 공사방법

가. 공사기간 내 단위학교에서 요청하는 시기에 실시

나. 수목전정과 화단관리(예·제초) 시기는 단위별 학교 요구에 따라 병행 또는 분리함

주기) 1. 본 계약은 품목단가 계약으로 체결하되, 계약단가는 기초금액에 예정가격 대            비 낙찰률을 적용한다.

2. 계약 후 단위학교 추가 요청 물량은 계약서상 대가기준을 적용하며 본 시방서에             따른다.

Ⅱ. 일반사항

1. 적용범위

본 시방서는 의정부교육지원청 교육시설관리센터에서 발주하는 유·초·중‧고 수목 전    정 및 화단관리(연간단가계약)공사에 적용한다. (※ 단위학교 추가 요청 물량 포함)

2. 적용기준

가. 본 공사는 본 시방서와 설계도서 및 국토교통부 표준시방서에 의거 시공하고 동          시방서에 명시하지 않은 사항은 감독자의 지시를 받아 시공하여야 한다.

나. 본 시방서의 규정에 없거나, 내용의 해석상 이견이 있을 때는 감독자와 상호 협    의하여 결정하여야 한다.

3. 적용순서

가. 설계서 간에 상호모순이 있을 경우에는 아래 순서에 따라 적용하되 반드시 발주          자와 협의하여 결정하여야 한다.

- 공사 시방서

- 설계도

- 물량내역서

나. 일반시방서와 특별시방서의 내용이 서로 상이한 경우 특별시방서의 내용이 우선한다.

다. 시방서 본문의 관련법규 및 KS규정 등은 최신 법규 및 규정과 비교 검토하여,    서로 상이할시는 최신 법규 및 규정을 적용한다.

Ⅲ. 공급자의 의무

1. 공급자는 사업목적물을 계약서에 정한 것에 따라 성실히 시공하기 위하여 아래 사       항을 준수하여야 한다.

2. 공급자는 계약문서에 위배됨이 없이 공사를 이행하여야 하며, 계약문서에 근거한        발주자의 시정요구 또는 이행촉구 지시가 있을 때에는 즉시 이에 따라야 한다.

또한, 계약문서에 정해진 것에 대하여는 발주자의 승인, 검사 또는 확인 등을 받아야 한다.

3. 공급자는 설계서에 명시되지 않은 사항이라도 현장 여건상 당연히 시행을 요하는        부분은 반드시 감독자와 협의 후 이를 이행하여야 한다.

4. 공급자는 정부 또는 발주자가 시행하는 감사, 검사 수감 및 이에 따른 시정 지시를       즉시 이행하여야 하며, 발주자의 특별한 과실이 없는 한 이를 이유로 공사 기한 연기       또는 추가 공사비를 요구할 수 없다.

5. 공급자는 현장대리인 등 공급자가 당해 공사를 위하여 임명‧지정‧고용한 자 및 수급       인과 납품계약 또는 하도급계약을 체결한 자의 해당 공사와 관련한 행위 및 결과에       대한 일체의 책임을 진다.

6. 공급자는 그 공사에서 발생한 모든 손상과 피해를 준공검사 이전에 복구, 보수 완료하여       야 한다. 이에 소요된 비용은 공급자의 태만이나 과실이 없는 경우(예를 들어 지진, 해일,       태풍이나 기타 천재지변과 같이 예견하거나 대처할 수 없는 불가항력적인 경우 또는 발주       자의 귀책사유에 의한 경우)를 제외 하고는 공급자가 부담하여야 한다.

7. 공급자는 공사시행에 필요한 전문지식과 경험이 있는 기술자를 현장에 배치하여야 한다.

8. 현장대리인은 공사관리, 품질관리, 안전관리, 인원관리 등 담당공사 전반에 대한 책       임을 지고 공사계약문서에 의거하여 공사를 성실히 수행해야 한다.

9. 현장대리인은 공사기간 중 작업현장에 상주하여야 하며, 부득이 작업현장을 이탈하는

경우에는 감독자의 승인을 얻어 필요한 조치를 취하여야 한다.

10. 공급자는 공사수행과 관련하여 발생될 우려가 있다고 판단되는 사고에 대하여 대        책을 수립하고 시행하여야 한다.

11. 공급자는 당해 목적 공사의 준공완료시까지는 공사목적물의 보호와 관리를 책임진다.

12. 공급자는 공사시공과 관련하여 인근지역에 대한 피해를 사전에 예측하여 민원이         발생하지 않도록 예방 조치한다.

13. 공급자는 작업장 인근 차량통행을 원활히 할 수 있도록 하여야 하며, 경고표지, 신       호수 등을 운용하여 인근 보행자 등의 안전을 위하여 필요한 조치를 취해야 한다.

Ⅳ. 작업 수칙 사항

1. 보안 및 화재 예방

가. 교내에서 보고, 듣고, 취득한 모든 비밀 사항은 절대 누설 하여서는 안 되며 습          득물은 발견 즉시 감독자에게 신고하여야 한다.

나. 화재 위험성이 있는 제품들은 허가 없이 사용을 금하고 화재 위험의 원인이 될          모든 것을 제거하여야 한다.

2. 근무자세 및 행동

가. 작업자들의 복장은 안전에 불리하거나 작업에 지장을 주어서는 안 되며 특히 학          생들의 면학 분위기를 해치는 복장은 안 된다.

나. 모든 시설은 학생들이 수업하는 교육시설이므로 항상 학생들에게 조용하고 깨끗          한 시설이 될 수 있도록 한다.

다. 작업할 때 불쾌감이나 소음 등으로 수업에 지장을 초래하지 않도록 주의하여야          하며 건물주변은 수업이 없을 때로 작업일정을 조정할 수 있다.

3. 장비사용

가. 공급자는 수요자로부터 대여 받은 장비나 교내 시설물 사용시 선량하게 관리할          책임이 있으며 작업 목적이외 제3자에게 제공하거나 외부 반출 또는 원형을 변경          하지 못 한다.

나. 공급자의 부주의 또는 관리를 태만히 하여 장비시설의 고장 또는 훼손 시 원상          복구 또는 변상하여야 한다.

다. 공급자는 수요자의 장비를 사용 중 사고 발생 시 즉시 처리하고 민·형사상 모           든 책임을 진다.

제2장 조경관리 시방서

본 시방서에 명시된 이외의 사항은 국토교통부 제정 조경부분의 표준시방서의 내용을 준용한다.

Ⅰ.일반사항

1. 적용범위

본 시방서는 의정부교육지원청 교육시설관리센터에서 발주하는 유·초·중‧고 수목         전정 및 화단관리(연간단가계약)공사에 적용한다.(※ 단위학교 추가 요청 물량 포함).

2. 요구조건

학교조경관리 작업은 작업 전 후의 작업 상황을 매 작업 종료 시(단위학교)마다 감독       자의 확인점검을 받아야 한다.

3. 작업지시

본 조경 유지관리 작업은 작업지시서 에 의하여 시행하고 부득이하게 감독자가 구두     로 지시하였을 경우에도 이를 작업지시서 로 본다.

Ⅱ. 작업 수칙 사항

1. 본 공사의 전지 전정 작업은 수목의 생장과 미관을 고려하여 수형의 조정 작업을        실시하고 도장지 등의 불필요한 가지를 제거하되, 비전문가에 의한 무계획적인 전지       전정 작업을 절대 금한다.

2. 전지 전정 작업은 사다리 등의 장비를 사용하여 작업한다.

3. 작업 중에는 보행하는 사람과 차량의 통행에 지장을 주지 아니하도록 하고, 사다리       와 장비 등을 사용할 시에는 보행자와 작업인부 등에 대한 안전대책을 충분히 강구       하여 작업 중의 사고를 미연에 방지하여야 한다.

4. 본 전지 전정 작업 기간 내에 발생하는 인적•물적 피해에 대하여서는 전적으로 공       급자의 책임으로 한다.

5. 전지 전정 작업으로 발생하는 나뭇가지 등의 폐기물은 당일 반출을 원칙으로 적법       한 방법으로 처리하여야 한다.

6. 전지 전정의 방법 등은 다음의 작업방법에 의하며, 작업방법에 명시되지 않은 사항       등은 감독자의 지시에 따른다.

Ⅲ. 수목전정•화단관리 작업방법

수목전정 작업은 다음의 목적에 부합되도록 실시한다.

1. 전지 전정의 목적

가. 필요성

자연상태하의 양호한 수형을 유지하고 관상의 필요한 목적에 따라 미관적으로 새    로운 수형을 창작하며 생육상태의 조절 및 개화결실 촉진을 위하여 실시한다.

나. 용어 구분

1) 전지: 생장에 무관한 필요 없는 가지나 생육에 방해가 되는 가지 제거

2) 전정: 수목의 관상, 개화결실, 생육상태 조절 등의 목적에 따라 전지를 하거나 또는 발육을 위해 가지나 줄기의 일부를 잘라내는 작업

다. 목적

1) 실용상의 목적

가) 조경 수목의 통풍이 용이하도록 하고 태풍에 의한 쓰러짐 등의 피해방지

나) 조경 수목을 본래 식재목적에 맞게 전지, 전정하여 생육을 양호 하게 함

다) 한정된 공간에서 성장한 수목을 전정에 의해 수목의 크기를 조정하고 제한     된 공간에서의 조화를 꾀함

2) 미관상의 목적

가) 자연 상태의 수종일지라도 불필요한 줄기나 가지 제거로 건전한 생육도모,     수목이 갖는 본래 의미를 높임

나) 인공적인 수형으로 만들 때는 불균형의 줄기나 가지를 깎아 손질하여 직선     이나 곡선으로 처리하여 조형미를 높임

3) 생리상의 목적

가) 지엽이 밀생, 도장지, 역지, 혼합지 정리 ⇒  통풍, 채광 등을 양호하게 하     여 병충해 방지와 풍해나 설해에 대한 대항력을 강하게 함.

나) 쇠약해진 수목은 지엽을 부분적으로 잘라 새로운 가지를 재생 ⇒ 수목에 활     력 촉진

다) 이식한 수목은 지엽 자름, 잎의 훑음 작업을 실시 ⇒ 뿌리의 수분과 잎, 줄     기의 증발한 수분과의 균형으로 활착상태 양호하게 함.

라) 꽃, 열매 맺는 수목 ⇒ 도장지, 허약지, 지나치게 강한가지 등을 제거하여      개화결실, 촉진

2. 전지 전정 작업 방법

가. 전지 전정 순서

1) 전체수형을 스케치하여 기존 수형에 맞추어 전지 전정한다.

2) 위에서 아래로, 밖에서 안으로 전지 전정한다.

3) 굵은가지를 먼저 전지 전정하고 가는 가지 순으로 전지 전정한다.

4) 전지 전정 작업 후에는 가위 밥을 완전히 털어준다.

나. 수형관리

1) 건물주변에 식재된 수목

가) 자연 채광과 통풍을 고려하여 전지 전정한다.

나) 창문이나 벽에 밀착된 나무는 전지 전정하여 간격을 유지시킨다.

다) 밀식된 수종은 속음 전지 전정을 실시한다.

2) 건물과 격리된 공간에 식재된 수목

가) 도장지, 교차지, 평행지, 역지, 사지 등 불량 가지를 제거한다.

나) 수목 중앙부에 채광통풍을 고려하여 충분한 공간을 마련한다.

다) 먼 장래에 대한 수목의 성장을 고려하여 고가의 경제수목이 되도록 기본 전지     전정을 실시한다.

라) 고가의 상록수 등에 대하여 채광이나 통풍을 방해하는 활엽수의 가지는 과     감히 제거한다.

마) 기존 수형이 형성된 수목은 기존 수형을 유지관리 하되 미관을 해치거나 지     장을 주는 부분을 교정하여 전지 전정을 한다.

3) 밀식된 수목

두 그루 혹은 세 그루의 같은 수종나무가 너무 가까이 식재되어 있어서 서로 성

장에 장애가 되고 수형이 파괴되거나 그러할 염려가 있는 수목은 솎음 전지 전

정을 실시한다.

4) 마른 잎, 죽은 잎, 죽은 가지 처리

가이즈까 향나무, 섬잣나무, 주목, 소나무 등에는 내부 중앙에 죽은가지나 마른   잎. 죽은 잎 등이 항상 많이 있어서 채광이나 통풍에 장애가 되고 미관상 좋지   않으므로 제거한다.

다. 수종별 전정 방법

1) 섬잣나무(오엽송)

가) 기 형성된 수형이 흐트러져 있으면 기본 수형을 다시 만든다.

나) 당장 미관상 좋지 않더라도 미래 수형을 위한 과감한 전지 전정을 실시한다.

다) 튀어나온 도장지, 역지, 교차지 등 불량 불착지를 제거한다.

라) 통풍, 채광이 되도록 충분한 공간을 유지시킨다.

마) 전지한 가위밥은 마대 등을 이용 수거하여 폐기물 처리한다.

바) 죽은 가지와 죽은 잎 등을 털어내어서 채광 및 통풍을 원활히 한다.

2) 소나무

가) 기 형성된 수형을 기본으로 가지솎음과 전지 전정을 실시한다.

나) 그루 마다 기본계획을 수립하여 고가의 고급수목이 되도록 전지 전정 한다.

다) 주변 조경수목과 환경이 조화를 이루도록 한다.

3) 철쭉, 영산홍, 개나리 등

가) 6월말 전정 작업 후에 다시 자란부분을 기존수고에 맞추어 전지 전정한다.

나) 군식일 경우 중앙부위는 높게 하고 가장자리 부위는 약간 낮게 전지 전정 한다.

4) 회양목 등 상록관목 류

가) 미관을 고려 다듬기전정을 실시하고 수고가 높은 경우 낮춰 전지 전정 한다.

나) 바위 등과 같이 있는 회양목은 바위가 보일 수 있도록 다듬어 자연미를 최     대한 살리도록 한다.

다) 가위밥 등은 기존수목에서 완전히 제거하여 잔여 가위밥이 말라 미관을 해     치지 않게 주의한다.

5) 무궁화와 기타 낙엽 관목류

가) 수고를 최대한 낮추어 관리하되 주위환경을 고려하여 전지 전정한다.

나) 가위밥 등은 기존수목에서 완전히 제거하여 잔여 가위밥이 말라 미관을 해     치지 않게 주의한다.

6) 배롱나무 등 낙엽 교목류

배롱나무는 우산형을 기본으로 타원형, 구형 등으로 수형을 잡는다.

7) 기타 등나무 등

주변 수목의 성장에 지장을 주지 않도록 하고 주위환경과 조화가 되도록 전지   전정한다.

3. 화단관리(예,제초)

가. 일반원칙

1) 작업구간 주변에 차량이 있을 시, 잔돌 파편으로 인한 차량 손상이 발생하지            않도록, 가림막을 설치하는 등 주의하여 진행한다.

2) 화단 내 잡초가 너무 자란 잔디 및 수목의 생장에 지장을 미칠 우려가 있는 경우

호미, 낫 등을 이용하여 뿌리까지 완전히 제거한다.

나. 예·제초공사

1) 예초작업

가) 제초제 사용은 금지한다.

나) 기계예초는 예초기 등을 사용하며 기계로 예초가 불가능한 시설물 연접부,              조경석인근부, 굴곡지 등은 제초한다.

다) 작업 구역 내 산재되어 있는 폐기물은 예초 작업 시 수거하여 적정한 장소              에 적재 후 작업이 끝나는 즉시 현장 밖으로 반출한다.

라) 보행로 및 차도에 접한 구역에 관목 및 초화류, 기타시설물이 설치되어 있              을 경우 식재지 및 시설물 주변까지 예초한다.

마) 기타 광장 및 종합시설물 주변, 단독으로 배치되어 있는 시설물 주변은 예초한다.

2) 제초작업

가) 제초제 사용은 금지한다.

나) 관목 및 초화류 내 제초는 호미, 낫 등을 사용하여 뿌리까지 제거하며, 제초              된 잡초를 작업구역 밖으로 반출시 뿌리에 붙은 흙은 제거하여 작업구역 내              존치 시킨 후 반출한다. (※ 관목 및 초화 사이 잡초 제거)

다) 블록 포장면 제초는 호미, 낫, 삽 등을 사용하여 뿌리까지 제거하며 제초로              인해 발생된 토사가 유실되지 않도록 주의한다.

라) 보행로 등 마사포장 및 쇄석포장 제초는 현장상황에 적합한 작업방법을 선택              하여 기계 및 기타도구를 이용하여 현장이 훼손되지 않도록 주의하여 작업한다.

마) 목대주변은 낫으로 목대가 상하지 않도록 한다.

바) 작업과 동시에 부산물은 바로바로 뒤처리하여 모든 작업 잔재를 깨끗이 청소한다.

3) 예•제초작업

가) 예초,제초 두 가지 작업이 필요한 장소는 병행한다.

나) 제초 후 예초를 한다.

다. 작업 시 조치사항

1) 작업계획 사전 통보 : 작업일정, 작업방법, 통행제한 등

2) 작업안내판 설치 및 보행 불편 최소화

3) 안전한 차량통행 및 안전사고 예방

4) 작업인부에 대한 안전교육 실시(작업착수 전, 중, 수시)

5) 작업장비로 인한 안전사고 방지(톱, 낫 등)

6) 낙하물로 인한 안전사고 방지(작업부산물, 작업도구 등)

7) 작업인부 추락사고 방지(수목, 사다리, 고소작업차 등에서 추락 등)

8) 수목에 부착된 이물질(철선, 못, 끈 등) 제거

9) 일기가 불순할 때에는 공사를 하여서는 안 된다.

10) 각 공종에서 발생된 부산물은 작업이 끝나는 즉시 현장 밖으로 반출하여야 하    며, 현장 정리를 깨끗이 하여야 한다.

제3장 특별 시방서

Ⅰ. 일반사항

1. 적용 범위

본 시방서는 의정부교육지원청 교육시설관리센터에서 발주하는 유·초·중‧고 수목    전정 및 화단관리(연간단가계약)공사에 적용한다.(※ 단위학교 추가 요청 물량 포함).

Ⅱ. 특별사항

1. 공급자는 작업 지시서에 의거 해당 학교의 수목을 확인 후 작업 계획서를 작성하여       감독청에 제출 하여야 한다.

2. 작업 전 해당 학교의 관계자와 충분한 협의를 한 후 학사 일정에 지장이 없도록 조

치를 한 후 작업한다.

3. 작업 전 공사 안내 표지판(접이식)을 알아보기 쉬운 곳에 설치한다.

4. 작업을 위해 각종 장비 이동시 안전을 확보한 후 이동한다.

5. 작업 시 주변(학교시설물 및 민가 등)시설물에 피해가 없도록 주의한다.

6. 제거된 수목은 현장 밖으로 즉시 반출한다.

7. 단위학교 내 야적된 임목 폐기물은 작업 후 제거된 수목과 함께 즉시 반출한다.

8. 작업 후 주변을 깨끗이 청소하여 쾌적한 환경을 유지토록 한다.

9. 수목을 벌채 시 반드시 그루터기를 제거 하여야 한다.

10. 그루터기 제거 후 웅덩이가 생기지 않도록 평탄 작업을 하여야 한다.

11. 작업 전․중․후 사진을 촬영하여 준공(기성)시 제출하여야 한다.

12. 대가 기준은 계약서상의 일위대가 표를 기준으로 산출한다.

13. 계약 물량이외의 추가 물량은 계약서상의 일위대가표를 기준으로 대가를 산출한다.

14. 기성 및 준공금 청구시 공급자는 계약내역서에 의거 학교별로 기성금을 산출하여 제출한다.

15. 기성금 및 준공금은 계약금액 범위 내에서 지급하는 것으로 한다.

16. 산출내역서(일위대가)에 없는 것은 거래가격→물가자료 순으로 따른다.

거래가격이나 물가자료에 있는 품목은 본 공사 계약 시 낙찰률을 적용한다.

(단, 인건품셈은 건설공사 표준품셈을 따르며 낙찰률은 공사계약을 따른다)

17. 거래가격이나 물가자료, 건설공사 표준품셈에 없는 것은 견적 처리한다.

(단, 낙찰률은 적용하지 않는다.)

18. 공급자는 대가 지급 청구 시 학교장 또는 행정실장(시설주무관)의 공사완료 검사조서를

첨부하여 감독청에 제출하여야 한다.

17. 대가 지급은 실비 정산을 원칙으로 하며, 감독자가 현장 확인 후 대가를 지급한다.

18. 본 연간단가 계약은 학교별 작업이 끝난 후 매월 정산하는 것으로 하며, 작업 완료 후

7일 이내에 내역서, 작업사진(작업 전, 중, 후), 공사 완료 확인서 등 기타 제반서류를

제출하여야 한다. (단, 발주청과 공급자의 합의하에 정산기간은 변경 할 수 있다.)